**УТВЕРЖДАЮ:**

 **Начальник производственного отдела**

 **АО «Бамстроймеханизация»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Воронов**

**Объект: «Строительство второго пути на перегоне Силип-Заболотное Дальневосточной железной дороги».**

**Техническое задание**

**На выполнение работ по устройству бурозабивных ж/б свай сечением 35х35 см и длиной 13 метров.**

1. **Наименование объекта:**
	1. Железобетонная труба из звеньев ЗП 150.2.200-М и 150В-М (В30, F300,W8).
	2. Фундамент трубы из железобетонных свай сечением длиной 13 метров, объединенных монолитными железобетонными ростверками УМ1, УМ2 (В35, F400,W10).

**2. Место проведения работ**

Объект расположен на территории Тындинского района Амурской области, на участке железнодорожного пути Тында – Бамовская.

1. **Вид строительства**

 Новое строительство

 **4. Состав работ**

 4.1 Перебазировка технологического оборудования к месту устройств бурозабивных свай.

 4.2 Монтаж/демонтаж технологического оборудования.

 4.3 Проектной документацией предусмотрены следующие работы по устройству свайного поля под устройство железобетонной трубы диаметром 3 метра:

 - Шнековое бурение скважин глубиной 11,9 метров диаметром 0,4 м в количестве 40 скважин;

- Погружение вибропогружателем ж/б свай сечением 35х35 см. и длиной 13 метров в количестве 40 штук.

**5. Результат работы**

После окончания работ в адрес Заказчика предоставляются следующие документы:

- Акты выполненных работ по форме КС-2

- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- Полный комплект исполнительной документации, а именно:

- Акты на скрытые работы

- Исполнительные схемы о соответствии выполненных работ в натуре этим схемам или внесенных в них по согласованию с проектным институтом изменений, сделанных лицами ответственными за производство СМР.

- Лабораторные испытания (при необходимости)

- Сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций и деталей применённых при производстве работ.

**6. Сроки производства работ**

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в соответствии с проектом в IV квартале 2021 года.

**7. Стоимость работ**

Необходимо предоставить расчет стоимости работ с учетом всех вспомогательных и прочих затрат, необходимых для производства работ, а также материалов и оборудования с доставкой на объект.

**8. Условия проведения работ**

- Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории бытового городка

- Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счет собственных сил и средств;

- Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузоразгрузочные работы за счет собственных сил и средств.

-Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдение норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений.

- Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативов ГОСТ и СНиП.

**9. Требования к подрядчику**

На момент заключения договора в отношении юридического лица либо индивидуального предпринимателя не должно быть запущено проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

Руководитель проекта

АО «Бамстроймеханизация» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Поляков